************************************************************
************************************************************
この文書はインテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー・
エンタープライズ ドライバー ソフトウェアを手動で削除する
手順と、ストレージ コントローラの管理用にネイティブ 
オペレーティング システム ドライバーを使用するために
システムの再設定を行う手順の要点を解説します。

この手順を完了するには、参照できるように、まず本書を印刷
してください。次に、第 1 部を完了して、SATA コント
ローラ モードを判別します。第　1　部で判別したモードに
よって、第 2 部 A または第 2 部 B のいずれかを
完了します。

警告：
システムを再設定すると、現在システムが使用している RAID 
ボリュームのデータが失われることがあります。ブート ドライブ
またはブート可能な RAID ボリュームからインテル(R) 
ラピッド・ストレージ・テクノロジー・エンタープライズ 
ドライバーを削除すると、オペレーティング システムを
再インストールする必要が生じる場合があります。データの、
整合性を保持するにはこの操作を実行する前にすべての
データをバックアップしてください。 

************************************************************
* 第 1 部：システムのモードの判別
************************************************************

このソフトウェアを削除する手順は、システムが RAID モードと
AHCI モードのいずれで実行されているかによって異なります。

次の手順に従って [デバイス マネージャ] で SATA コントロー
ラーを識別し、システムのモードを判別します。

1. [スタート] メニューで [コントロール パネル] を選択
   します。

マイクロソフト Windows XP* の場合：

2. クラシック表示で [システム] をダブルクリックします。

3. [ハードウェア] タブを選択します。 

4. [デバイス マネージャ] をクリックします。

5. デバイス マネージャのウィンドウで、[SCSI および RAID 
   コントローラ] を探します。このエントリがある場合は、
   それを展開し、次のコントローラーのいずれかが表示されて
   しいるか確認ます。このエントリがない場合は、手順 6 に
   進みます。

マイクロソフト Windows Vista* 以降の場合：

2. クラシック表示（もしくは、Windows 7* で小さいアイコンか
   大きいアイコン表示）で [システム] をダブルクリック
   します。

3. 左ペインで [デバイス マネージャ] を選択します。

4. デバイス マネージャーのウィンドウで、[記憶域コント
   ローラー] を探します。このエントリがある場合は、
   それを展開し、次のコントローラのいずれかが表示されて
   いるか確認します。このエントリがない場合は、手順 6 に
   進みます。

   - [Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA Mode)
     Controller]
     このコントローラがある場合、システムは RAID モードの 
     C600 series chipset (SATA Mode) SAS システムに
     あります。以下の第 2 部 A に進みます。
    
   - [Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller]
     このコントローラがある場合、システムは RAID モードの
     C600 series chipset SAS システムにあります。
     以下の第 2 部 A に進みます。

   - [Intel(R) C600 series chipset SATA RAID 
     Controller]
     このコントローラがある場合、システムは RAID モードの 
     C600 series chipset SATA システムにあります。
     以下の第 2 部 A に進みます。
 
   - 上記のコントローラのいずれも表示されていない場合は、
     システムは RAID モードで実行されていません。
     次の手順 6 に進みます。

6. デバイス マネージャのウィンドウで、[IDE ATA/ATAPI 
   コントローラ] を探します。このエントリがある場合は、
   それを展開し、次のコントローラのいずれかが表示されて
   いるか確認します。

   - [Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller]
     このコントローラがある場合、システムは AHCI モードの 
     C600 series chipset SATA システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - 上記のコントローラのいずれも表示されていない場合、
     システムは AHCI モードではありません。インテル・
     ラピッド・ストレージ・テクノロジー・エンタープライズ・
     ソフトウェアでは、これら以外のモードはサポートされて
     いません。次の手順 7 に進みます。

7. システムは RAID または AHCI モードで実行されていないと
   思われます。システムが RAID または AHCI モードで実行
   されていると思えるのに上記のコントローラが表示されて
   いない場合は、システムの製造元または購入先にお問い
   合わせください。システムのモードを判別しないと、次の
   第 2 部に進むことはできません。


************************************************************
* 第 2 部 A：RAID モードのシステム
************************************************************

このセクションの手順は、RAID モードのシステムでのみ実行
できます。上記の第 1 部の手順を完了して、このシステムが 
AHCI モードで実行されていることを確認していない場合は、
この手順を実行しないでください。続行する前に以下の警告を
必ずお読みください。

警告：
a. RAID 0 ボリュームが削除されると、そのボリュームにある
   すべてのデータは永久に削除されます。作業を続行する前に
   すべての重要なデータをバックアップしてください。 

b. システム ファイルが RAID コントローラーと接続された
   ディスクやボリュームに位置する場合は、それらのファイルを
   削除しオペレーティング システムを再インストールする
   必要があります。

1. 上記の警告を読んで理解したことを確認してください。

2. システムを再起動します。

3. 起動前のユーザー インターフェイスが開始され、以下の手順 
   4 に進みます。起動前のユーザー インターフェイスが開始
   されない場合は、手順 4 をスキップして手順 5 に進みます。     

4. この Option ROM がインストールされている場合は次の手順を
   完了します。

   4a. システムを起動中に Ctrl と I キーを押して Option ROM 
       Configuration Utility でセットアップを開始します。
   4b. セットアップ プログラムで、メニュー オプション 2 を
       選択して [Delete RAID Volume] (RAID ボリュームの
       削除) メニューを開きます。
   4c. 上下の矢印キーを使用して、削除するボリュームを選択
       します。
   4d. 選択したボリュームを削除するには、Del キーを押して、
       削除の確認メッセージに答えて Y を押します。必要に
       応じて、表示されるすべてのボリュームに対して
       この手順を繰り返します。 
   4e. セットアップ プログラムを終了します。
   4f. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常は
       システムを起動中に F2 または Del キーを押すと開始
       されます）。
   4g. シリアル ATA コントローラのIDE 設定を [RAID] から 
       [IDE] に変更します。
   4h. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了
       します。

5. Option ROM がインストールされていない場合は次の手順を完了
   します。

   5a. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常は
       システムを起動中に F2 または  Del キーを押すと開始
       されます）。
   5b. シリアル ATA コントローラのIDE 設定を [RAID] から 
       [IDE] に変更します。
   5c. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

6. システムを再起動します。


************************************************************
* 第 2 部 B：AHCI モードのシステム
************************************************************

このセクションの手順は、AHCI モードのシステムでのみ実行
できます。上記の第 1 部の手順を完了して、このシステムが 
AHCI モードで実行されていることを確認していない場合は、
この手順を実行しないでください。作業を続行する前にすべての
重要なデータをバックアップすることを推奨します。 

1. システムを再起動します。

2. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常は
   システムを起動中に F2 または Del キーを押すと開始
   されます）。 

3. シリアル ATA コントローラのIDE 設定を [AHCI] から 
   [IDE] に変更します。

4. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

5. システムを再起動します。今までと同じようにオペレー 
   ティングシステムが起動されるはずです。


注：システム BIOS にこれらの変更を加える際に問題がある
場合は、ザーボードの製造元またはお買い上げの販売店にお問い
合わせください。


************************************************************
* 免責事項
************************************************************

本書の情報は、インテル製品に関連して提供されています。
本書により、明示的または暗示的、禁半言その他によっても、
いかなるライセンス、知的財産権が付与されることはありま
せん。該当製品の販売におけるインテルの利用規約に明記
されている場合を除き、インテルは一切の責任を負わず、
インテル製品の販売および使用またはそのいずれかに関して、
特定目的への適合性についての保証、商品性についての保証、
いかなる特許、著作権または他の知的財産権に関する責任
または保証を含む、明示的、暗示的を問わず、いかなる保証も
行いません。

インテルによって書面で同意されていない限り、インテル
製品は、インテル製品の欠陥により人身障害または死亡が起きる
ような状況になりえる適用を意図して設計されていません。

インテルは、仕様および製品の説明を随時予告なく変更する
ことができます。デザイナーは、あらゆる機能の欠如または
特徴、または「予約」または「未定義」と記されている説明に
頼ってはなりません。
 
インテルは、それらを今後定義するために留保しており、それ
らへの今後の変更によって生じる競合または非互換性に一切
責任を負いません。本書の情報は、予告なく変更されることが
あります。この情報を使用して、デザインを完成させないで
ください。

本書に記載された製品には、デザイン上の欠陥、または発表
された製品の仕様と異なる動作を引き起こすことのある
エラッタと呼ばれるエラーを含むことがあります。現在
特徴付けられたエラッタは、要請により入手できます。

製品をご注文なさる前に、最寄のインテルの販売オフィスまたは
ディストリビューターにお問い合わせの上、最新の仕様を入手
してください。

注文番号があり本書で言及された文書または他のインテルの
資料は、1-800-548-4725 までお電話でお申し込みいただくか、 
または http://www.intel.com/design/literature.htm 
から取得できます。 

Intel(R) は、Intel Corporation の米国およびその他の国での
商標です。

* 他の名称とブランドは、他社が所有権を保有していることが
あります。

Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. All rights 
reserved.

