************************************************************
************************************************************
מסמך זה מפרט את ההליך להסרה ידנית של תוכנת מנהל ההתקן של טכנולוגיית אכסון מהיר Intel(R)‎ אירגוני ולהגדרה מחדש של תצורת המערכת לשימוש במנהל ההתקן המקורי של מערכת ההפעלה, לשם ניהול בקרי אחסון.

להשלמת הליך זה, הדפס תחילה מסמך זה לעיון. לאחר מכן, השלם את חלק 1, כדי לקבוע את מצב בקר ה- SATA. 
בהתאם למצב שנקבע בחלק 1, השלם את חלק 2א או את 2ב.

אזהרה: הגדרה מחדש של תצורת המערכת עלולה לגרום לאיבוד נתונים באמצעי אחסון RAID שבשימוש המערכת. הסרת מנהל ההתקן של טכנולוגיית אכסון מהיר Intel‎‏‏ אירגוני מכונן האתחול או מאמצעי האחסון RAID המשמש לאתחול, עשויה לדרוש התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. כדי לשמור על שלמות הנתונים, גבה את כל הנתונים לפני שתמשיך. 

************************************************************
* חלק 1: קביעת מצב המערכת
************************************************************

השלבים להסרת תוכנה זו משתנים בהתאם למצב הפעולה של המערכת, RAID או AHCI.

קבע את מצב המערכת על-ידי זיהוי אופן הצגת בקר ה- SATA ב- Device Manager (מנהל ההתקנים), על-ידי השלמת השלבים להלן:

1.  מהתפריט Start (התחלה), בחר Control Panel (לוח הבקרה).

ב- Microsoft Windows XP*:

2.  לחץ פעמיים על 'System' (מערכת) מ- 'Classic View' (תצוגה קלאסית).

3.  בחר את הכרטיסייה 'Hardware' (חומרה). 

4.  לחץ על 'Device Manager' (מנהל ההתקנים).

5.  בחלון 'Device Manager' (מנהל ההתקנים), חפש ערך בשם 'SCSI and RAID Controllers'
    (בקרי SCSI ו- RAID). אם ערך זה קיים, הרחב אותו וחפש אחד מהבקרים הבאים.
             אחרת, המשך לשלב 6:

ב- Microsoft Windows Vista* או מערכות הפעלה מתקדמת יותר:

2.  לחץ פעמיים על 'System' (מערכת) מ- 'Classic View' (תצוגה קלאסית) (או בתצוגה  עם סמל הקטן או הגדול 
             ב-Windows 7*).

3.  בחר את 'Device Manager' (מנהל ההתקנים) בחלונית הימנית

4.  בחלון 'Device Manager' (מנהל ההתקנים), חפש ערך בשם 'Storage Controllers'
    (בקרי אחסון). אם ערך זה קיים, הרחב אותו וחפש אחד מהבקרים הבאים.
             אחרת, המשך לשלב 6:

    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA Mode) Controller'
                    אם הבקר לעיל קיים, המערכת היא מערכת C600 series chipset (SATA Mode) SAS  במצב RAID.
                    המשך לשלב 2א להלן.
    
    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller'
                    אם הבקר לעיל קיים, המערכת היא מערכת C600 series chipset SAS  במצב RAID.
                    המשך לשלב 2א להלן.

    - 'Intel(R) series chipset SATA RAID Controller'
                    אם הבקר לעיל קיים, המערכת היא מערכת C600 series chipset SATA  במצב RAID.
                    המשך לשלב 2א להלן.
  
    - אם אף אחד מהבקרים לעיל אינו מופיע, המערכת אינה פועלת במצב RAID. המשך לשלב 6 להלן.

6.  בחלון 'Device Manager' (מנהל ההתקנים), חפש ערך בשם 'IDE ATA/ATAPI controllers'
    (בקרי IDE ATA/ATAPI).
             אם ערך זה קיים, הרחב אותו וחפש אחד מהבקרים הבאים:

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller'
                    אם הבקר לעיל קיים, המערכת היא מערכת C600 series chipset SATA  במצב AHCI.
                    המשך לשלב 2ב להלן.
  
    - אם אף אחד מהבקרים לעיל אינו מופיע, המערכת אינה במצב AHCI. אין עוד מצבים הנתמכים על-ידי תוכנת טכנולוגיית אכסון מהיר Intel‎ אירגוני. המשך לשלב 7  להלן.

7.  נראה שהמערכת אינה פועלת במצב RAID או AHCI. אם אתה סבור שהמערכת פועלת במצב RAID או AHCI ואינך רואה אף אחד מהבקרים הרשומים לעיל, פנה ליצרן המערכת או למקום הרכישה              לקבלת עזרה. לא תוכל להמשיך לשלב 2 להלן, עד לקביעת מצב המערכת.



************************************************************
* חלק 2א: מערכת במצב RAID
************************************************************

ניתן לבצע את ההליך שבסעיף זה רק במערכת הנמצאת במצב RAID. אל תמשיך בהליך זה, אלא אם כן השלמת את השלבים שבחלק 1 לעיל לקביעת מצב הפעולה של מערכת זו. לפני שתמשיך, הקפד לקרוא את האזהרות להלן.

אזהרות:
א. אם אמצעי אחסון RAID 0 נמחק, כל הנתונים באמצעי אחסון זה נמחקים לצמיתות. גבה את כל הנתונים הקריטיים, לפני שתמשיך. 

ב. אם קובצי מערכת נמצאים בדיסק או אמצעי אחסון שמחוב לבקר RAID, קבצים אלה יימחקו ויהיה צורך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה.


1.  הקפד לקרוא ולהבין את האזהרות הרשומות לעיל.

2.  אתחל מחדש את המערכת.

3.  היכנס לממשק המשתמש קדם-אתחול והמשך בשלב 4 להלן. 
             אם ממשק המשתמש קדם-אתחול אינו נגיש, דלג על שלב 4 והמשך לשלב 5 להלן.     

4.  השלם הליך זה אם ה- option ROM מותקן:

    4א. כאשר תתבקש במהלך אתחול המערכת, היכנס לכלי העזר התצורה של  ה- option ROM על-ידי הקשה על Ctrl-I.
    4ב. בתוכנית ההתקנה, בחר באפשרות תפריט 2 כדי להיכנס לתפריט 'מחיקת אמצעי אחסון RAID'.
    4ג. באמצעות החצים למעלה ולמטה, בחר את אמצעי האחסון שברצונך למחוק.
    4ד. הקש 'Del' כדי למחוק את אמצעי האחסון הנבחר והקש 'כ' כדי לאשר את המחיקה. חזור על שלב זה כנדרש, כדי למחוק את כל אמצעי האחסון הקיימים. 
    4ה. צא מתוכנית ההתקנה.
    4ו. היכנס להגדרת ה- BIOS של המערכת (בדרך כלל על-ידי הקשה על 'F2' או על 'Delete', בעת אתחול המערכת).
    4ז. שנה את תצורת ה- IDE עבור בקר ה- ATA הטורי מ- 'RAID' ל- 'IDE'.
    4ח. שמור את השינויים וצא מהגדרת ה- BIOS של המערכת.

5.  השלם הליך זה אם ה- option ROM אינו מותקן:

    5א. היכנס להגדרת ה- BIOS של המערכת (בדרך כלל על-ידי הקשה על 'F2' או על 'Delete', בעת אתחול המערכת).
    5ב. שנה את תצורת ה- IDE עבור בקר ה- ATA הטורי מ- 'RAID' ל- 'IDE'.
    5ג. שמור את השינויים וצא מהגדרת ה- BIOS של המערכת.

6.  אתחל מחדש את המערכת.



************************************************************
* חלק 2ב: מערכת במצב AHCI
************************************************************

ניתן לבצע את ההליך שבסעיף זה רק במערכת הנמצאת במצב AHCI. אל תמשיך בהליך זה, אלא אם כן השלמת את השלבים שבחלק 1 לעיל לקביעת מצב הפעולה של מערכת זו. מומלץ לגבות את כל הנתונים החשובים, לפני שתמשיך. 

1.  אתחל מחדש את המערכת.

2.  היכנס להגדרת ה- BIOS של המערכת (בדרך כלל על-ידי הקשה על 'F2' או על 'Delete', בעת אתחול המערכת). 

3.  שנה את תצורת ה- IDE עבור בקר ה- ATA הטורי מ- 'AHCI' ל- 'IDE'.

4.  שמור את השינויים וצא מהגדרת ה- BIOS של המערכת.

5.  אתחל מחדש את המערכת. מערכת ההפעלה אמורה לפעול כמקודם.


הערה: אם תיתקל בקשיים כלשהם במהלך ביצוע שינויים אלה ב- BIOS של המערכת, פנה אל יצרן לוח האם או למקום הרכישה לקבלת עזרה.


************************************************************
* כתב ויתור
************************************************************

מידע במסמך זה מסופק ביחס למוצרי INTEL‏.
לא ניתן במסמך זה כל רשיון, מפורש או מרומז, בשתיקה או אחרת לזכויות קניין רוחני כלשהן. פרט למפורט בתנאים ובהתניות של INTEL למכירת מוצרים שכאלה, INTEL אינה נושאת בכל אחריות, ו- INTEL מתכחשת לכל אחריות מפורשת או מרומזת, בנוגע למכירה ו/או שימוש של מוצרי INTEL כולל חבות או אחריות הקשורים להתאמה למטרה מסוימת, סחירות או הפרה של פטנט, זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרים כלשהן.

אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב על-ידי INTEL, המוצרים של INTEL אינם מתוכננים או מיועדים ליישום כלשהו שבו כשל של מוצר INTEL עלול ליצור מצב שבו עלולים להתרחש פציעה או מוות.

חברת Intel עשויה לבצע שינויים במפרט ובתיאור המוצר בכל עת, ללא הודעה. מתכננים אינם יכולים להסתמך על היעדרות או על מאפיינים של תכונה כלשהי או על הוראות המסומנות "שמור" או "לא מוגדר". 
חברת Intel שומרת זאת להגדרה עתידית ולא תישא בכל אחריות להתנגשויות או אי-תאימויות הנובעות משינויים עתידיים בהם. המידע כאן נתון לשינויים ללא הודעה. אין ליצור עיצוב מוגמר עם מידע זה.

המוצרים המתוארים במסמך זה עשויים להכיל פגמים או שגיאות בתכנון, הידועים כ- Errata, אשר עלולים לגרום למוצר לסטות מהמפרט שפורסם. שגיאות errata אופייניות נוכחיות זמינות לפי דרישה.

פנה אל משרד המכירות המקומי של Intel או למפיץ כדי לקבל את המפרט העדכני ביותר, לפני הזמנת מוצר.

עותקים של מסמכים הכוללים מספר הזמנה ואשר מוזכרים במסמך זה, או בתיעוד אחר של Intel, ניתן להשיג בטלפון 1-800-548-4725 או בכתובת האינטרנט: http://www.intel.com/design/literature.htm 

Intel(R)‎ הוא סימן מסחרי של Intel Corporation בארה"ב ומדינות אחרות.

* שמות ומותגים אחרים עשויים להיות רכוש של אחרים


זכויות יוצרים (c) 2001-2012, Intel Corporation. כל הזכויות שמורות.
