************************************************************
************************************************************
Este documento descreve o procedimento de remoção manual 
do controlador da Tecnologia de Armazenamento Intel® Rapid empresarial e de
reconfiguração do sistema para utilizar o controlador 
nativo do sistema operativo para a gestão de 
controladores de armazenamento.

Para tal, imprima primeiro este documento para o utilizar 
como referência. Em seguida, execute a Parte 1 para 
determinar o modo do controlador SATA. 
Dependendo do modo determinado na Parte 1, 
execute a Parte 2A ou 2B.

AVISO: Reconfigurar o sistema pode resultar na perda de 
dados em qualquer volume RAID actualmente utilizado pelo 
sistema. A remoção do controlador da Tecnologia de 
Armazenamento Intel® Rapid empresarial da unidade de arranque ou do 
volume RAID de arranque pode implicar a reinstalação do 
sistema operativo. Para preservar a integridade dos dados, 
efectue uma cópia de segurança de todos os dados antes de 
continuar. 

************************************************************
* Parte 1: Determinar o modo do sistema
************************************************************

Os passos para a remoção deste software diferem consoante 
o sistema esteja a ser executado no modo RAID ou AHCI.

Determine o modo do sistema identificando a forma como
o controlador SATA é apresentado no Gestor de 
dispositivos, executando os seguintes passos:

1.  No menu Iniciar seleccione Painel de controlo.

No Microsoft Windows XP*: 

2.  Abra 'Sistema' em Vista Clássica.

3.  Seleccione o separador 'Hardware'. 

4.  Seleccione o botão 'Gestor de dispositivos'.

5.  Na janela de Gestor de dispositivos, procure a entrada 
    'Controladores SCSI e RAID'. Se esta entrada existir, 
    expanda-a e procure um dos controladores indicados abaixo. 
    Se esta entrada não existir, avance para o passo 6:

No Microsoft Windows Vista* ou sistemas operativos posteriores: 

2.  Abra a aplicação 'Sistema' a partir de 'vista clássica' (ou
    a vista dos ícones pequenos ou grandes no Windows 7*).

3.  Seleccione o botão 'Gestor de dispositivos'.

4.  No Gestor de dispositivos, procure a entrada 
    'Controladores de armazenamento'. Se esta entrada existir, 
    expanda-a e procure um dos controladores indicados abaixo. 
    Se esta entrada não existir, avance para o passo 6:
    
    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (modo SATA) Controller'
      Se o controlador acima existir, o sistema é um
      sistema C600 series chipset (modo SATA) SAS em modo RAID. Continue a partir da
      Parte 2A abaixo.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller'
      Se o controlador acima existir, o sistema é um
      sistema C600 series chipset SAS em modo RAID. Continue a partir
      da Parte 2A baixo.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller'
      Se o controlador acima existir, o sistema é um
      sistema C600 series chipset SATA em modo RAID. Continue a partir da
      Parte 2A baixo.
    
    - Se nenhum dos controladores acima for apresentado, 
      o sistema não está a ser executado em modo RAID. 
      Continue a partir do passo 6 abaixo.

6.  Na janela de Gestor de dispositivos, procure a entrada
    'Controladores IDE ATA/ATAPI'.
    Se esta entrada existir, expanda-a e procure um dos 
    seguintes controladores:

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller'
      Se o controlador acima existir, o sistema é um
      sistema C600 series chipset SATA em modo AHCI. Continue a partir da
      Parte 2B abaixo.

    - Se nenhum dos controladores acima for apresentado, 
      o sistema não está em modo AHCI. Nenhum outro modo é 
      suportado pelo software Tecnologia de Armazenamento
      Intel® Rapid empresarial. Continue a partir do passo 7 abaixo.

7.  O sistema não parece estar a ser executado em modo RAID 
    ou AHCI. Se notar que o sistema está no modo RAID ou
    AHCI e não encontrar qualquer um dos controladores
    indicados abaixo, contacte o fabricante do sistema ou o 
    local de compra para obter assistência. Não pode
    continuar a partir da Parte 2 abaixo enquanto o modo do
    sistema não for determinado.



************************************************************
* Parte 2A: Sistema no modo RAID
************************************************************

O procedimento descrito nesta secção só pode ser executado 
num sistema que esteja em modo RAID. Não continue com este 
procedimento, a menos que tenha executado os passos da 
Parte 1 acima para determinar se tal se verifica para este 
sistema. Antes de continuar, leia os avisos abaixo.

AVISOS:
a. Se um volume RAID 0 for eliminado, todos os dados nesse 
volume serão eliminados de forma permanente. Efectue uma 
cópia de segurança de todos os dados críticos antes de
continuar. 

b. Se os ficheiros de sistema estão situados num disco ou 
   num volume ligado ao controlador do 
   RAID, estes ficheiros serão suprimidos e o sistema 
   operativo terá de ser reinstalado.


1.  Certifique-se de que leu e compreendeu os avisos 
    indicados acima.

2.  Reinicie o sistema.

3.  Entre a interface do utilizador de pré-inicialização e continue 
com o passo 4 descrito abaixo.Se a a interface do utilizador de 
pré-inicialização não estiver acessível, ignore o passo 4 e avance para 
o passo 5 abaixo. 

4.  Execute este procedimento se a opção ROM estiver instalada:

    4a. Abra o programa de configuração da opção ROM 
        premindo Ctrl-I quando lhe for solicitado durante 
        o arranque do sistema.
    4b. No programa de configuração, seleccione a opção de 
        menu 2 para aceder ao menu 'Eliminar volume RAID'.
    4c. Seleccione o volume que pretende eliminar 
        utilizando as teclas de seta para cima ou para 
        baixo.
    4d. Prima a tecla 'Del' para eliminar o volume 
        seleccionado e prima 'S' para confirmar a 
        eliminação. Repita este passo conforme necessário 
        para eliminar todos os volumes presentes. 
    4e. Saia do programa de configuração.
    4f. Aceda ao programa de configuração da BIOS do 
        sistema (normalmente, premindo a tecla 'F2' ou 
        'Delete' assim que o sistema inicia o arranque).
    4g. Altere a configuração IDE para o controlador 
        Serial ATA de 'RAID' para 'IDE'.
    4h. Guarde as alterações e saia do programa de 
        configuração da BIOS do sistema.

5.  Execute este procedimento se a opção ROM não estiver instalada:

    5a. Aceda ao programa de configuração da BIOS do 
        sistema (normalmente, premindo a tecla 'F2' ou 
        'Delete' assim que o sistema inicia o arranque).
    5b. Altere a configuração IDE para o controlador 
        Serial ATA de 'RAID' para 'IDE'.
    5c. Guarde as alterações e saia do programa de 
        configuração da BIOS do sistema.

6.  Reinicie o sistema.



************************************************************
* Parte 2B: Sistema no modo AHCI
************************************************************

O procedimento descrito nesta secção só pode ser executado 
num sistema que esteja em modo AHCI. Não continue com este 
procedimento, a menos que tenha executado os passos da 
Parte 1 acima para determinar se tal se verifica para este 
sistema. Recomenda-se que efectue uma cópia de segurança de 
todos os dados importantes antes de continuar. 

1.  Reinicie o sistema.

2.  Aceda ao programa de configuração da BIOS do sistema 
    (normalmente, premindo a tecla 'F2' ou 'Delete' assim 
    que o sistema inicia o arranque). 

3.  Altere a configuração IDE para o controlador Serial ATA 
    de 'AHCI' para 'IDE'.

4.  Guarde as alterações e saia do programa de configuração 
    da BIOS do sistema.

5.  Reinicie o sistema. O sistema operativo deve 
    iniciar-se como anteriormente.


Nota: Se tiver dificuldade em fazer estas alterações 
na BIOS do sistema, contacte o fabricante da motherboard 
ou o local de compra para obter assistência.



************************************************************
* EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE
************************************************************

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO ESTÃO RELACIONADAS COM OS PRODUTOS DA INTEL.
NENHUMA LICENÇA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, EXCEPCIONAL OU OUTRA, A QUAISQUER DIREITOS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL É CONCEDIDA POR ESTE DOCUMENTO. EXCEPTO CONFORME INDICADO
NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE VENDA DA INTEL PARA ESTES PRODUTOS, A INTEL NÃO ASSUME
QUALQUER RESPONSABILIDADE E RENUNCIA A QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
RELACIONADA COM A VENDA E/OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DA INTEL, INCLUINDO
A RESPONSABILIDADE OU AS GARANTIAS DE ADEQUAÇÃO A FIM ESPECÍFICO, 
COMERCIALIZAÇÃO OU INFRACÇÃO DE QUALQUER PATENTE, DIREITOS DE AUTOR
OU OUTRO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

EXCEPTO SE ACORDADO POR ESCRITO PELA INTEL, OS PRODUTOS DA INTEL NÃO
FORAM CONCEBIDOS NEM SE DESTINAM A QUALQUER APLICAÇÃO EM QUE A FALHA
DO PRODUTO DA INTEL POSSA CRIAR UMA SITUAÇÃO EM QUE POSSA OCORRER
LESÕES PESSOAIS OU MORTE.

A Intel pode fazer alterações a especificações e descrições dos produtos
a qualquer momento sem aviso prévio. Os designers não devem confiar na ausência
ou nas características de quaisquer funções ou instruções marcadas como
"reservadas" ou "indefinidas". A Intel reserva estas para futura definição
e não se responsabiliza por conflitos ou incompatibilidades decorrentes
de futuras alterações. Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
Não finalize uma concepção com estas informações.

Os produtos descritos neste documento podem conter erros ou defeitos de concepção
conhecidos como erratas que podem fazer com que o produto não respeite
as especificações publicadas. As erratas actuais estão disponíveis a pedido.

Contacte o escritório de vendas local da Intel ou o distribuidor para obter
as especificações mais recentes e antes de encomendar o produto.

Pode obter cópias dos documentos com número de encomenda e referenciados
neste documento, ou outra literatura da Intel, através do número
de telefone 1-800-548-4725, ou ir para: http://www.intel.com/design/literature.htm. 

Intel(R) é uma marca comercial da Intel Corporation nos Estados Unidos
e noutros países.

* Outros nomes e marcas podem ser reclamados como a propriedade de outros

Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Todos os direitos reservados.
