************************************************************
************************************************************
Dit document geeft een overzicht van de procedure voor het
handmatig verwijderen van het stuurprogramma van Intel(R) 
Intel(R) Rapid Storage Technologie voor Enterprise 
en het opnieuw configureren van 
het systeem, zodat weer het geïntegreerde stuurprogramma 
van het besturingssysteem wordt gebruikt voor het beheer 
van opslagcontrollers.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, drukt u eerst dit 
document af. Vervolgens voert u Deel 1 uit om te bepalen 
welke SATA-controllermodus wordt gebruikt. 
Daarna voert u Deel 2A of 2B uit, afhankelijk van de modus 
die is vastgesteld in Deel 1.

WAARSCHUWING: Wanneer u het systeem opnieuw configureert, 
kunnen gegevens op RAID-volumes die in het systeem worden 
gebruikt, verloren gaan. Wanneer u het stuurprogramma van 
Intel(R) Rapid Storage Technologie voor Enterprise verwijdert van de 
startschijf of van een opstartbaar RAID-volume, is het 
mogelijk dat u het besturingssysteem opnieuw moet 
installeren. Maak een reservekopie van alle gegevens 
voordat u verdergaat, om de gegevensintegriteit te behouden. 

************************************************************
* Deel 1: De systeemmodus bepalen
************************************************************

De stappen voor het verwijderen van deze software zijn 
verschillend voor systemen in RAID-modus en systemen in 
AHCI-modus.

U bepaalt de systeemmodus door te identificeren hoe de 
SATA-controller wordt gepresenteerd binnen Apparaatbeheer. 
Daartoe voert u de volgende stappen uit:

1.  Selecteer Configuratiescherm in het menu Start.

In Microsoft Windows XP*:

2.  Dubbelklik op 'Systeem' in de Klassieke weergave.

3.  Selecteer de tab 'Hardware'. 

4.  Klik op 'Apparaatbeheer'.

5.  Zoek in het venster Apparaatbeheer naar een item 
    genaamd SCSI- en RAID-controllers. Als dit item 
    beschikbaar is, vouwt u het uit en zoekt u naar een 
    van de volgende controllers. Als het item niet wordt 
    vermeld, gaat u verder met stap 6.

In Microsoft Windows Vista* of hoger:
    
2.  Dubbelklik op 'Systeem' in de Klassieke weergave (of 
    de weergave van grote of kleine pictogrammen in 
    Windows 7*).

3.  Selecteer 'Apparaatbeheer' in het linkerdeelvenster.

4.  Zoek in het venster Apparaatbeheer naar een item 
    genaamd Opslagcontrollers. Als dit item beschikbaar is, 
    vouwt u het uit en zoekt u naar een van de volgende 
    controllers. Als het item niet wordt vermeld, gaat u 
    verder met stap 6.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID (SATA Mode)
      Controller'
       Als bovenstaande controller aanwezig is, is het 
       systeem een SAS-systeem met C600 series chipset
       (SATA-modus) in de RAID-modus. Ga door met het
       gedeelte 2A hieronder.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller'
       Als bovenstaande controller aanwezig is, is het 
       systeem een SAS-systeem met C600 series chipset 
       in de RAID-modus. Ga door met het gedeelte 2A 
       hieronder.

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA RAID Controller'
       Als bovenstaande controller aanwezig is, is het 
       systeem een SATA-systeem met C600 series chipset 
       in de RAID-modus. Ga door met het gedeelte 2A 
       hieronder.

    - Als geen van de bovenstaande controllers wordt 
      vermeld, werkt het systeem niet in de RAID-modus. 
      Ga verder met stap 6 hieronder.

6.  Zoek in Apparaatbeheer naar een item genaamd 
    'IDE ATA/ATAPI-controllers'.
    Als dit item wordt vermeld, vouwt u het uit en zoekt 
    u naar een van de volgende controllers:

    - 'Intel(R) C600 series chipset SATA AHCI Controller'
       Als bovenstaande controller aanwezig is, is het 
       systeem een SATA-systeem met C600 series chipset 
       in de AHCI-modus. Ga door met het gedeelte 2B 
       hieronder.

    - Als geen van de bovenstaande controllers wordt 
      vermeld, werkt het systeem niet in de AHCI-modus. 
      Er worden geen andere modi ondersteund door 
      Intel(R) Rapid Storage Technologie voor Enterprise. 
      Ga verder met stap 7 hieronder.

7.  Het systeem werkt blijkbaar niet in de RAID- of 
    AHCI-modus. Als u denkt dat het systeem werkt in de 
    RAID- of AHCI-modus en u geen van de bovenstaande 
    controllers in de lijst ziet, neemt u contact op met 
    de fabrikant of de leverancier van het systeem. U kunt 
    niet doorgaan met Deel 2 hieronder, als de 
    systeemmodus niet is vastgesteld.



************************************************************
* Deel 2A: Systeem in RAID-modus
************************************************************

De procedure in deze sectie kan alleen worden uitgevoerd op
een systeem dat werkt in de RAID-modus. Ga niet door met 
deze procedure tenzij u de stappen in Deel 1 hierboven hebt 
uitgevoerd om te bepalen of dit geldt voor uw systeem. 
Lees, voordat u verdergaat, eerst de onderstaande 
waarschuwingen door.

WAARSCHUWINGEN:
a. Als een RAID 0-volume wordt verwijderd, worden alle 
   gegevens op dat volume permanent verwijderd. Maak een 
   reservekopie van alle belangrijke gegevens voordat u 
   doorgaat. 

b. Als er systeembestanden staan op een schijf die of volume 
   dat is aangesloten op de RAID-controller, worden deze
   bestanden verwijderd en moet het besturingssysteem opnieuw 
   worden geïnstalleerd.


1.  Lees de bovenstaande waarschuwingen zorgvuldig door.

2.  Start het systeem opnieuw op.

3.  Open de pre-boot gebruikersinterface en ga door met 
    stap 4 hieronder. 
    Als de pre-boot gebruikersinterface niet toegankelijk is, 
    slaat u stap 4 over en gaat u door met stap 5 hieronder. 
     
4.  Voer deze procedure uit als het Option ROM is 
    geïnstalleerd:

    4a. Open het configuratieprogramma voor het Option ROM 
        door op Ctrl-I te drukken wanneer daarover een 
        aanwijzing verschijnt tijdens het starten van het 
        systeem.
    4b. Selecteer in het configuratieprogramma menuoptie 2 
        om het menu 'Delete RAID Volume' te openen.
    4c. Gebruik de pijltoetsen om het volume te selecteren 
        dat u wilt verwijderen.
    4d. Druk op 'Del' om het geselecteerde volume te 
        verwijderen en druk op 'Y' om de verwijdering te 
        bevestigen. Herhaal deze stap zo vaak als nodig is 
        om alle aanwezige volumes te verwijderen. 
    4e. Sluit het configuratieprogramma af.
    4f. Open het programma Setup voor het systeem-BIOS 
        (meestal kunt u dit doen door op 'F2' of 'Delete' 
        te drukken zodra het systeem begint op te starten).
    4g. Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller 
        van 'RAID' in 'IDE'.
    4h. Sla de wijzigingen op en sluit Setup voor het 
        systeem-BIOS.

5.  Voer deze procedure uit als het Option ROM niet is 
    geïnstalleerd:

    5a. Open het programma Setup voor het systeem-BIOS 
        (meestal kunt u dit doen door op een toets als 'F2'
        of 'Delete' te drukken zodra het systeem begint op 
        te starten).
    5b. Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller 
        van 'RAID' in 'IDE'.
    5c. Sla de wijzigingen op en sluit Setup voor het 
        systeem-BIOS.

6.  Start het systeem opnieuw op.



************************************************************
* Deel 2B: Systeem in AHCI-modus
************************************************************

De procedure in deze sectie kan alleen worden uitgevoerd op
een systeem dat werkt in de AHCI-modus. Ga niet door met 
deze procedure tenzij u de stappen in Deel 1 hierboven hebt 
uitgevoerd om te bepalen of dit geldt voor uw systeem. 
Aanbevolen wordt om een reservekopie te maken van alle 
belangrijke gegevens voordat u verder gaat. 

1.  Start het systeem opnieuw op.

2.  Open het programma Setup voor het systeem-BIOS (meestal
    kunt u dit doen door op een toets als 'F2' of 'Delete' 
    te drukken zodra het systeem begint op te starten). 

3.  Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller van 
    'RAID' in 'IDE'.

4.  Sla de wijzigingen op en sluit Setup voor het 
    systeem-BIOS.

5.  Start het systeem opnieuw op. Het besturingssysteem zou
    nu normaal moeten starten.


Opmerking: Als u problemen ondervindt met het aanbrengen 
van deze wijzigingen in het systeem-BIOS, neemt u contact 
op met de fabrikant of de leverancier van het moederbord 
voor hulp.


************************************************************
Intel(R) is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van 
Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de 
Verenigde Staten en andere landen.

* Andere merken en namen kunnen door anderen als eigendom 
  geclaimd worden.

************************************************************
* AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
************************************************************

DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT WORDT GELEVERD BIJ INTEL PRODUCTEN.
MET DIT DOCUMENT WORDT GEEN LICENTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, 
VIA HET ESTOPPELBEGINSEL OF ANDERSZINS, VOOR INTELLECTUELE 
EIGENDOMSRECHTEN VERLEEND. 
MET UITZONDERING VAN HETGEEN IS BEPAALD IN DE VERKOOPVOORWAARDEN 
VAN INTEL VOOR DERGELIJKE PRODUCTEN, AANVAARDT INTEL GEEN ENKELE 
AANSPRAKELIJKHEID EN WIJST INTEL ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE 
GARANTIES AF MET BETREKKING TOT VERKOOP EN/OF GEBRUIK VAN 
INTEL PRODUCTEN, INCLUSIEF AANSPRAKELIJKHEID VOOR OF GARANTIES 
VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERHANDELBAARHEID OF HET 
NIET PLEGEN VAN INBREUK OP EEN PATENT, COPYRIGHT OF ANDER 
INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT.

TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN MET INTEL, 
ZIJN INTEL PRODUCTEN NIET ONTWORPEN OF BEDOELD VOOR TOEPASSING 
IN SITUATIES WAARIN DE UITVAL VAN HET INTEL PRODUCT KAN LEIDEN 
TOT EEN SITUATIE WAARIN PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD KUNNEN OPTREDEN.

Intel kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigingen aanbrengen in specificaties en productomschrijvingen. 
Ontwerpers dienen niet te vertrouwen op de afwezigheid van kenmerken 
of voorzieningen of instructies die zijn gemarkeerd als "gereserveerd" 
of "niet gedefinieerd". Intel reserveert deze voor toekomstige 
invulling en heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor conflicten 
en incompatibiliteit die voortvloeien uit toekomstige wijzigingen erin. 
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Rond een ontwerp niet af op basis van deze informatie.

De producten die worden beschreven in dit document, kunnen defecten 
of fouten in het ontwerp bevatten, die errata worden genoemd. 
Deze kunnen ertoe leiden dat het product afwijkt van de gepubliceerde 
specificaties. De huidige bekende errata zijn op aanvraag beschikbaar.

Neem contact op met uw lokale Intel verkoopkantoor of uw distributeur 
om de meest recente specificaties te verkrijgen en voordat u een 
bestelling plaatst.

Exemplaren van documenten die een ordernummer hebben en waarnaar 
in dit document wordt verwezen, of overige Intel documentatie, 
kunnen worden verkregen door telefonisch contact op te nemen 
via +1-800-548-4725 of door http://www.intel.com/design/literature.htm 
te bezoeken.

Intel(R) is een handelsmerk van Intel Corporation in de VS en andere landen.

* Andere namen en merknamen kunnen worden geclaimd als het eigendom van anderen.


Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Alle rechten voorbehouden.


